框架协议空调采购需求表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 品牌 | 型号 | 主要配置 | 最高单价（元） | 数量 | 最高总价（元） | 安装地点 |
| 1 | 空调 | 美的 | RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A | 匹数：5p；能效等级：一级能效；全年能源消耗效率：3.7；变频/定频：变频；冷暖类型：冷暖；额定制冷量（W）：12210；额定制冷消耗功率：4400；额定制热量（W）：14210；额定制热消耗功率：4500；电辅加热功率：3500；循环风量（m3/h）：2110；室内机运行最大噪音：52；室外机运行最大噪音：60；面板材质：ABS注塑；冷媒管材质：铜管；制冷剂：R32；额定电压/频率：380V~ /50Hz；室内机尺寸、重量（kg）：585×1830×405、50kg；室外机尺寸、重量（kg）：946(990)×810×420、72kg；包装清单：含遥控器、电池、说明书等；包含配件及服务内容：6年原厂免费质保，10年包修制。冷剂：环保冷媒冷媒管：采用纯铜质标配4米铜管、水管等含遥控器、电池、说明书等。 | 7870 | 2 | 15740（不接受超14000的报价） | 机电工程学院B17-404（四楼） |
| 2 | 空调 | 美的 | RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(2)A | 匹数：5p；能效等级：二级能效；全年能源消耗效率：4.11；变频/定频：变频；冷暖类型：冷暖；额定制冷量（W）：12160；额定制冷消耗功率：3500；额定制热量（W）：14210；额定制热消耗功率：3850；电辅加热功率：2800；循环风量（m3/h）：2050；室内机运行最大噪音：52；室外机运行最大噪音：60；面板材质：ABS注塑；冷媒管材质：铜管；制冷剂：R32；额定电压/频率：380V~ /50Hz；室内机尺寸、重量（kg）：585\*405\*1830、54kg；室外机尺寸、重量（kg）：958(1021)\*1333\*417、100kg；包装清单：含遥控器、电池、说明书等；包含配件及服务内容：6年原厂免费质保，10年包修制。冷剂：环保冷媒冷媒管：采用纯铜质标配4米铜管、水管等含遥控器、电池、说明书等。 | 9470 | 3 | 28410 | 机电工程学院B19-206（二楼） |