**框架协议空调采购需求表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 品牌 | 型号 | 主要配置 | 最高单价（元） | 数量 | 最高总价（元） | 安装地点 |
| 1 | 空调 | 美的 | KFR-72LW/G3-1 | 规格型号：KFR-72LW/G3-1,匹数：3p,能效等级：一级能效,全年能源消耗效率：4.7,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7330,额定制冷消耗功率：1945,额定制热量（W）：10000,额定制热消耗功率：2850,电辅加热功率：2400,循环风量（m3/h）：1550,室内机运行最大噪音：47,室外机运行最大噪音：56,面板材质：ABS注塑,冷媒管材质：铜管,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V~ /50Hz,室内机尺寸、重量（kg）：380×1802×392、27kg,室外机尺寸、重量（kg）：890(940)×673×342、43kg,包含配件及服务内容：6年原厂免费质保，10年包修制。冷剂：环保冷媒冷媒管：采用纯铜质标配4米铜管、水管等含遥控器、电池、说明书等,包装清单：含遥控器、电池、说明书等,售后服务：6年原厂免费质保，10年包修制 | 5870 | 13 | 76310 | 汽车学院一楼（4台）、二楼（4台）；化工学院五楼（4台）、二楼（1台）。 |