框架协议空调采购需求表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 品牌 | 型号 | 主要配置 | 最高单价（元） | 数量 | 最高总价（元） | 安装地点 |
| 1 | 空调 | 格力 | 格力KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01 | 规格型号：KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY01,匹数：3p,能效等级：二级能效,全年能源消耗效率：4.0,变频/定频：变频,冷暖类型：冷暖,额定制冷量（W）：7250(900-9000)w,额定制冷消耗功率：2120(380-3400)w,额定制热量（W）：9610(900-11730)w+2100w,额定制热消耗功率：2900(380-3980)w,电辅加热功率：2100W,循环风量（m3/h）：1210m³/h,室内机运行最大噪音：45,室外机运行最大噪音：56,面板材质：ABS,冷媒管材质：纯铜,制冷剂：R32,额定电压/频率：220V/50HZ,室内机尺寸、重量（kg）：518\*1770\*347mm,39.5kg,室外机尺寸、重量（kg）：958\*660\*402mm,41.5kg,其他产品功能：断电记忆功能,包含配件及服务内容：内机\*1，外机\*1,包装清单：4米铜管、1.5米排水管、塑料包扎带\*1、遥控器（含7号电池）\*1、使用说明书,售后服务：全国联保，6年原厂质保，10年包修 | 5999 | 3 | 17997 | 新沂学院公共机房（2个，2楼）阅览室（1个，1楼） |